**Технические требования к материалам, размещаемым на телеканале «Первый Ярославский» и в газете «Северный край Ярославский регион». Памятка для кандидатов**

**при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ярославская область – Ярославский одномандатный избирательный округ № 194**

**Технические требования к предоставляемым для размещения на телеканале «Первый Ярославский» агитационным материалам.**

|  |  |
| --- | --- |
| Видео |  |
| Кодек | H.264 |
| Размер кадра | 1920х1080 (HD high definition) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пикселя | 1.0 |
| Частота кадров | 25 |
| Тип развертки | Interlace, Upper Field or Progressive |
| Аудио |  |
| Кодек | PCM Uncompressed |
| К-во каналов | 2 (Идентичное содержание) |
| Горизонтальная дискретизация | 48 000 Hz |
| К-во уровней квантования | 16 bits |
| Интегральная громкость | -23 LUFS |

**Технические требования к агитационному материалу (в соответствии с требованиями подготовки макета полосы газеты «Северный край Ярославский регион») и стандарты размещения газеты «Северный край Ярославский регион»**:

**Размер модуля 12 (ширина) х 19,4 (высота) см., площадь – 232,8 кв. см.**

**Допустимые форматы фотографий – JPG, TIFF, PSD.**

**Фотографии, иллюстрации не должны быть вставлены в документы (WORD).**

Не допускаются снимки с недостаточным качеством изображения. Снимок не должен быть очень темным (недоэкспонированным) или, наоборот, засвеченным (переэкспонированным). Изображение не должно быть размытым, недопустимо чрезмерное увеличение резкости.

Тексты принимаются в форматах DOC, DOCx, TXT или RTF.

В оформлении материалов используется стандартный стиль верстки газеты «Северный край Ярославский регион»:

• Заголовок: PT Sans Caption, PT Serif

• Основной текст: CharterC

• Дополнительная информация: HeliosCond.

**Возможно предоставление макетов собственной разработки размером 12 х 19,4 см, с предоставлением пакета используемых шрифтов. Блок должен быть выполнен в серой шкале (ч/б), надписи черного цвета только в одну краску.**

**Материалы передаются в следующем формате: DVD-R (или CD-R). На одном носителе должен быть записан только один материал**.